ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением специализированный, полуприцеп - самосвал

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг) 38000

Допустимая полная масса, кг 38 000

Собственная масса, кг 8 670

Нагрузка на осевой агрегат, кг 27 000

Нагрузка на ССУ, кг 11 000

Высота ССУ, мм 1 220

***Конструкция шасси***

• Сварная рама, полки лонжеронов выполнены из сплошной катанной полосы.

• Лонжероны рамы выполнены из стали S420 (или аналог).

• Два положения шкворня.

• Алюминиевая рабочая площадка.

• Механическое двухскоростное опорное устройство.

• Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком.

• Боковая противоподкатная защита приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

***Конструкция кузова***

• Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".

• Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.

• Толщина бортов кузова - 6 мм, днища - 8 мм.

• Задний борт откидной. Закрывается автоматическими замками снизу.

***Гидравлическая система***

• Гидроцилиндр (Выбор Grunwald)

***Осевой агрегат***

• З оси в усиленном исполнении – BPW грузоподъемностью 9 000 кг каждая.

• Пневматическая подвеска.

• Первая ось подъемная.

***Тормозная*** система

• Тормозные механизмы барабанного типа.

• Модулятор ABS

***Электрооборудование***

• Оптика (Выбор Grunwald)

• Два дополнительных фонаря заднего хода.

• Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

***Шины и диски***

• Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.

• Шины (выбор Grunwald)

***Лакокрасочное покрытие***

• Лакокрасочные материалы Glasurit производства BASF.

• Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.

• Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

***Прочее оборудование***

• Два держателя для запасных колес. Лебедка для запасного колеса.

• Скручиваемый на правый борт тент.

• Противооткатные упоры.

• Рукомойник с диспенсером.

• Инструментальный ящик.