ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ

Идентификационный номер: XTT292400R1000084

Марка: УАЗ

Коммерческое наименование: UAZ Hunter

Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении: категория B

Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011: N1G

Номер двигателя (двигателей): XTT0409110P3019940

Номер шасси (рамы): Отсутствует

Номер кузова (кабины, прицепа): XTT292400R1000084

Цвет кузова (кабины, прицепа): черный

Год изготовления: 2023

Двигатели:

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): ЗМЗ, 40911,

четырехтактный, с искровым зажиганием

– рабочий объем цилиндров (см3): 2693

– максимальная мощность (кВт) (мин-1): 82,5 (4150 - 4350)

Экологический класс: нулевой

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг): 2495

Модификация: 2924

Оттенок цвета в соответствии со

спецификацией организации-изготовителя

транспортного средства (шасси): ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК ЧМ2

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг): 1760

Колесная формула/ведущие колеса: 4x4/все

Трансмиссия (тип): механическая, с ручным управлением

Вид топлива: Бензин

Документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности: ОП RU Е-RU.RU00.0000004.Р5

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД".

Адрес изготовителя 432034, Российская Федерация, Ульяновская

Стандартная комплектация

Базовое шасси

Цельнометаллический кузов

Окраска эмалями неметаллик

Передний бампер металлический

Задний бампер металлический

Буксирная проушина с пальцем (задняя)

Буксирные крюки на бампере (передние)

Задний борт

Локеры колес (подкрылки)

Накладки петель дверей

Гидрокорректор фар

Двигатель ЗМЗ-40911 c ЭСУД СОАТЭ

Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП

Система выпуска экологического класса 0

Сцепление диафрагменное ЗМЗ (в составе двигателя)

КПП 5-ст. BAIC

РК косозубая, однорычажная, c датчиком скорости

Щиток приборов "Автоприбор"

Механическая педаль привода акселератора

База 2380 мм

Колея 1465 мм

Мосты «Спайсер» (4,625), задний без блокировки дифференциала

Регулятор тормозных сил

Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные

Передняя подвеска пружинная

Штампованные колесные диски 16" ET+40мм с окраской эмалями металлик

Шины 225/75R16

Полноразмерное запасное колесо со штампованным диском

Выключатель зажигания с противоугонным устройством

Гидроусилитель руля

Прикуриватель

Зеркало внутрисалонное заднего вида

Сиденья комфортабельные (пять мест), трехместное сиденье без подголовников

Обивка дверей и центральных стоек комбинированная

Обивка сидений на моющейся основе

Покрытие пола моющееся

Антишумовые экраны-брызговики (5 шт.)

Шумоизоляция пола

Виброизоляция пола и кожухов задних колес

Замок ремня безопасности водителя с датчиком "не пристегнутый ремень"

Индикатор-сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя

ISOFIX на 2-х крайних задних сиденьях

Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

Место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь.