ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением специализированный автомобиль - самосвал

Марка FAW

Коммерческое наименование J6

Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении - категория C

Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 N3G

Цвет кузова (кабины, прицепа) белый

Год изготовления 2023

Двигатели:

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) FAW, CA6DM2-42E51,

четырехтактный

дизель с

турбонаддувом

– рабочий объем цилиндров (см3) 11050

– максимальная мощность (кВт) (мин-1) 309 (1900)

Экологический класс пятый

Технически допустимая максимальная масса 42600 транспортного средства (кг)

Модификация CA3310P66K24T4E5

Масса транспортного средства 19660 в снаряженном состоянии (кг)

Колесная формула/ведущие колеса 8x4/3-ой оси, 4-ой оси

Трансмиссия (тип) механическая, с ручным управлением

Вид топлива Дизельное топливо

Документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности ТС RU Е-CN.МТ02.00605.П1Р1

Изготовитель China FAW Group Co., Ltd. .

Китайская Народная Республика

Серия, номер таможенного приходного 10009100 / 080823 / 3126807 ордера (номер таможенной декларации)

Таможенные ограничения Отсутствуют

Местонахождение: Республика Крым г. Симферополь